网络和拨号连接帮助

连接到 Internet 服务提供商
连接到网络
调整远程连接属性
使用终端
索引

连接到 Internet 服务提供商

关于连接到 Internet
创建 ISP 帐户
在设备上新建连接
使用 ISP 连接到 Internet

关于连接到 Internet

可以使用移动设备连接到 Internet，浏览万维网 (WWW) 和收发电子邮件。

如果您的设备没有配备内置调制解调器，则需要安装调制解调器卡或外置调制解调器。有关安装的详细信息，请参阅调制解调器制造商的指导说明。设置好调制解调器后，即可创建与 ISP 的连接。

另请参阅
使用 ISP 连接到 Internet
创建 ISP 帐户

创建 ISP 帐户

注意：您的设备不支持 PPTP 帐户。

通过 Internet 服务提供商设置点对点协议 (PPP) 帐户并获取以下信息：

- 访问电话号码
- 用户名
- 密码

建立帐户后，在设备上新建一个连接。创建此连接时，您应可以使用“新建连接”向导中提供的所有默认 TCP/IP 设置。如果使用默认设置无法连接，请与 ISP 联系以获取具体的 TCP/IP 信息以及主 DNS 地址和辅助 DNS 地址。

另请参阅
使用 ISP 连接到 Internet
在设备上新建连接

在设备上新建连接

1. 选择“开始”>“设置”>“网络和拨号连接”。
2. 双击“新建连接”图标。
3. 在“新建连接”对话框中，输入连接的名称。
4. 选择“拨号连接”。
5. 选择“下一步”按钮。
6. 从下拉列表中选择要使用的调制解调器。
7. 如果希望每次连接时都输入新的电话号码，请选择“配置”。
   - 在“设备属性”对话框中，选择“端口设置”选项卡。
   - 选中“手动拨号”以便能够在每次连接时都输入电话号码。
   - 如果您要自定义电话选项，请选择“拨号选项”选项卡并设置首选项。
   - 选择“确定”以接受您选择的配置。
8. 选择“TCP/IP 设置”。
   - 在“常规”选项卡上，请确保已选中“使用服务器分配的 IP 地址”。
   - 在“名称服务器”选项卡上，请确保已选中“使用服务器分配的地址”。
   - 选择“确定”。
9. 选择“下一步”按钮。
10. 在“电话号码”对话框中，输入 ISP 的电话访问号码。
11. 选择“完成”按钮。

刚刚创建的连接在“网络连接”面板中显示为一个图标。

注意：

- 如果使用默认设置无法连接，请咨询您的 ISP 或网络管理员以获得帮助。
- 若要为外置调制解调器创建 PC 调制解调器连接，请选择“Hayes Compatible on COM1”作为您的调制解调器。
- 使用外置调制解调器将设备连接到 PC 时，请使用调制解调器制造商提供的调制解调器电缆或适配器。

另请参阅
使用 ISP 连接到 Internet
连接到网络

使用 ISP 连接到 Internet

1. 将设备的调制解调器与电话线相连。
2. 选择“开始”>“设置”>“网络和拨号连接”。
3. 双击为 ISP 创建的连接。

连接到网络

关于连接到网络
创建网络（以太网）连接
创建拨号网络连接
在设备上新建连接
连接到网络
连接到无线网络

关于连接到网络

您可以通过网络（以太网）或拨号连接直接连接到网络。您可以访问电子邮件，访问网络服务器上可用的文件，还可以浏览 Internet 或 Intranet。要接收电子邮件，请在创建到网络的连接后，请在收件箱中创建 POP3 或 IMAP4 邮件服务。有关详细信息，请参阅收件箱帮助。

另请参阅
创建网络（以太网）连接
创建拨号网络连接

创建网络（以太网）连接

1. 将以太网卡插入设备。
2. 在“以太网驱动程序设置”对话框中，选中“通过 DHCP 获得 IP 地址”。选择“确定”。
3. 选择“开始”>“设置”>“控制面板”。双击“网络和拨号连接”图标。
4. 双击适配器的连接图标，然后单击“确定”确认设置。
   例如，若您有一个 DC21x4 以太网适配器，则双击“DC211401”连接图标。
5. 系统提示时，输入用于登录到您的网络的“用户名”、“密码”和“域名”。

另请参阅
连接到网络

创建拨号网络连接

1. 请网络管理员为您创建一个 RAS 帐户。设置好帐户后，请获取下列信息：拨号电话号码、密码以及计算机名。
2. 在您的设备上使用步骤 1 中的信息创建新的连接。您应能使用“新建连接”向导中提供的默认 TCP/IP 设置。如果使用这些默认设置无法连接，请联系网络管理员获取特定的 TCP/IP 信息。

另请参阅
在设备上新建连接

在设备上新建连接

除非使用以太网卡，否则必须针对要远程访问的每个计算机或网络分别创建一个连接。

1. 选择“开始”>“设置”>“网络和拨号连接”。
2. 双击“新建连接”图标。
3. 在“新建连接”对话框中，输入连接的名称。
4. 选择“拨号连接”并单击“下一步”按钮。
5. 选择要使用的调制解调器。
6. I如果希望在每次连接时输入电话号码，
   - 请选择“手动拨号”，然后单击“确定”。
   - 选择“TCP/IP 设置”。
   - 在“常规”选项卡上，请确保已选中“使用服务器分配的 IP 地址”。
   - 在“名称服务器”选项卡上，请确保已选中“使用服务器分配的地址”，然后选择“确定”。
   - 选择“下一步”按钮，并键入电话号码。
   - 选择“完成”按钮。

刚刚创建的连接在“远程网络”文件夹中显示为一个图标。

注意：

- 如果使用这些默认设置无法连接，请联系 ISP 或网络管理员以获取具体的 TCP/IP 信息。
- 此连接在“连接”屏幕上显示为一个图标。
- 如果您在为外部调制解调器创建 PC 调制解调器连接，请选择“Hayes Compatible on COM1”作为您的调制解调器。 使用外置调制解调器将设备连接到 PC 时，请使用调制解调器制造商提供的调制解调器电缆或适配器。

另请参阅
连接到网络

连接到网络

连接到网络后，您只能接收电子邮件和浏览 Internet。要接收电子邮件，请在收件箱中创建 POP3 或 IMAP4 邮件服务。有关详细信息，请参阅收件箱帮助。

1. 选择“开始”>“设置”>“网络和拨号连接”。
2. 双击要使用的远程连接图标。
   第一次使用此连接时，需要输入用户名、密码和域。要避免在以后连接时重新输入密码，请选择“保存密码”。
3. 选择“连接”。
4. 要断开连接，请选择“断开连接”。

另请参阅
连接到 Internet 服务提供商

连接到无线网络

1. 插入您的无线卡。系统提示时，输入制造商提供的驱动程序名称。
2. 一旦加载，系统会弹出一个对话框帮助您连接到可用的无线网络。
3. 选择您要连接的网络的名称，然后单击“连接”。
4. 确认检测到的设置，然后单击“确定”。
5. 如果需要查阅或更改设置，请选择“开始”>“设置”>“网络和拨号连接”。
6. 双击要使用的远程连接图标。
7. 如果您的无线卡驱动程序支持该网络，“无线网络”选项卡就可用，您可在其中调整设置。
8. 使用该选项卡查看、更改或调整设置。

另请参阅
连接到 ISP
连接到网络

调整远程连接属性

修改连接设置
关闭软件压缩
更改设备的波特率

修改连接设置

1. 选择“开始”>“设置”>“网络和拨号连接”。
2. 选择要修改连接设置的图标。
3. 选择“文件”>“属性”，或双击适当的图标。
4. 选择所需的选项。根据连接不同，可能还需其他设置。要进行修改，请选择此图标，并从菜单中选择“高级设置...”。

另请参阅
在设备上新建连接

关闭软件压缩

1. 选择“开始”>“设置”>“网络和拨号连接”。
2. 选择要修改其设置的连接的图标。
3. 选择“文件”>“属性”。
4. 选择“TCP/IP 设置”。
5. 在“常规”选项卡上，清除“使用软件压缩”。

注意：虽然关闭软件压缩可缩短完成连接所需的时间，这样做却降低了数据传输的速度。只有在频繁连接且每次会话中传输的数据量较小时才关闭软件压缩。

另请参阅
调整远程连接属性

更改设备的波特率

要点：更改此设置可能会禁止与 PC 之间的通信。为设备选择的波特率必须与 PC 上的波特率相匹配。有关更改 PC 上的波特率的详细信息，请参阅 Windows CE 服务帮助。

1. 选择“开始”>“设置”>“控制面板”。
2. 双击“PC 连接”图标。
3. 选择“更改...”。
4. 选择所需的波特率。

另请参阅
修改连接设置

使用终端

关于终端
新建终端会话
使用现有会话进行连接
调整会话属性

关于终端

可以将设备连接到需要 TTY 或 VT-100 终端仿真的联机服务或企业服务器上。例如，您可以从布告栏查看和下载文件或收发电子邮件。

只有与要求终端仿真的服务通信时才使用终端。

另请参阅
连接到网络
连接到 ISP

新建终端会话

1. 选择“开始”>“设置”>“控制面板”>“终端服务器客户端许可证”。
2. 双击“新建会话”图标。
3. 在“会话名称”框中，输入会话的名称。
4. 在“选择调制解调器”列表中，选择调制解调器的名称。
5. 输入远程计算机的电话号码。
6. 如果不需要调整仿真属性，选择“确定”进行连接。

注意

- 创建的会话在“终端”文件夹中显示为一个图标。
- 若要断开连接，请选择“文件”>“取消”。

另请参阅
调整会话属性
使用现有会话进行连接

使用现有会话进行连接

- 在终端窗口中，双击您要使用的会话的图标。
  当您的设备连接到联机服务上后，将会出现“终端窗口”。
- 可以为会话创建桌面快捷方式，并通过双击进行连接。
- 若要断开连接，请选择“文件”>“取消”。

另请参阅
新建终端会话
调整会话属性

调整会话属性

1. 在“终端”窗口中，选择要修改的会话的图标。
2. 选择“属性”按钮。
3. 在“通信”选项卡上，根据需要修改设置。
4. 若要修改仿真设置，请选择“仿真”选项卡。
5. 在“选择仿真类型”列表中，选择要仿真的终端的类型。
6. 在“选择代码页”列表中，选择所需字符集的代码页选项。
7. 若要在发送前显示输入的文本，请选择“本地回显”。
8. 在“默认使用小字体”框中，设置字体首选项。
9. 在“回车->回车/换行”框中，调整回车/换行符，并选择“入站”或“出站”设置。
10. 在“自动滚动”框中，设置滚动首选项。
11. 完成后，选择“确定”。

注意：若要清除缓冲区，请选择“编辑”>“清除缓冲区”。

另请参阅
新建终端会话
使用现有会话进行连接

索引

波特率，更改
拨号连接，调整连接设置
拨号网络连接，调整设置
拨号网络连接，创建
拨号网络连接，连接
Internet 服务提供商，关于连接到
Internet 服务提供商,调整连接设置
Internet 服务提供商，连接到
Internet 服务提供商，创建连接到
移动设备，新建连接
调制解调器连接，到网络
调制解调器连接，到 ISP
网络（以太网）连接，调整设置
网络（以太网）连接，创建
网络（以太网）连接，连接
网络，关于连接
网络，调整连接设置
网络，连接
远程访问服务 (RAS)
软件压缩
终端会话，关于
终端会话，调整属性
终端会话，连接
终端会话，创建
无线网络，连接到