Ajuda de Conexões Dial-up e de Rede

Conectando-se a um provedor de serviços de Internet
Conectando-se a uma rede
Ajustando propriedades da conexão remota
Usando o terminal
Índice

Conectando-se a um provedor de serviços de Internet

Sobre conexão com a Internet
Criar uma conta em um provedor
Criar uma nova conexão no dispositivo
Conectar-se à Internet usando um provedor de serviços de Internet

Sobre conexão com a Internet

Você pode usar o dispositivo móvel para se conectar à Internet, o que permite navegar na World Wide Web (WWW) e trocar emails.

Se o dispositivo não estiver equipado com um modem interno, será necessário instalar uma placa de modem ou modem externo. Consulte as instruções do fabricante do modem para obter detalhes sobre a instalação. Após configurar o modem, crie uma conexão para um provedor de serviços de Internet (ISP).

Consulte também
Conectar-se à Internet usando um provedor de serviços de Internet
Criar uma conta em um provedor

Criar uma conta em um provedor de serviços de Internet

Observação: as contas PPTP não são suportadas no dispositivo.

Configure uma conta de protocolo ponto a ponto (PPP) com um provedor de serviços de Internet e obtenha as seguintes informações:

- Número do telefone de acesso
- Nome de usuário
- Senha

Após estabelecer uma conta, crie uma nova conexão no dispositivo. Quando criar essa conexão, você deve estar apto a usar todas as configurações padrão de TCP/IP fornecidas no Assistente Fazer Nova Conexão. Se você não puder se conectar usando essas configurações padrão, consulte o provedor para obter informações específicas sobre TCP/IP e para obter os endereços DNS primário e secundário.

Consulte também
Conectar-se à Internet usando um provedor de serviços de Internet
Criar uma nova conexão no dispositivo

Criar uma nova conexão no dispositivo

1. Selecione Iniciar > Configurações > Conexões Dial-up e de Rede.
2. Toque ou clique duas vezes no ícone Fazer Nova Conexão.
3. Na caixa de diálogo Fazer Nova Conexão, digite um nome para a conexão.
4. Selecione Conexão de discagem.
5. Selecione o botão Avançar.
6. Selecione o modem desejado na lista suspensa.
7. Para digitar um novo número de telefone a cada conexão, selecione Configurar.
   - Na caixa de diálogo Propriedades do Dispositivo, selecione a guia Configurações de Porta.
   - Marque a opção Discagem Manual para poder inserir um número de telefone a cada conexão.
   - Para personalizar as opções do telefone, selecione a guia Opções de Chamada e defina as preferências de opção.
   - Selecione OK para aceitar as opções de configuração.
8. Selecione Configurações de TCP/IP.
   - Na guia Geral, verifique se a opção Usar end. IP atribuído pelo servidor está marcada.
   - Na guia Servidores de Nomes, verifique se a opção Usar end. atribuídos pelo servidor está marcada.
   - Selecione OK.
9. Selecione o botão Avançar.
10. Na caixa de diálogo Número do Telefone, insira o número do telefone de acesso ao provedor.
11. Selecione o botão Concluir.

A conexão criada aparece como um ícone no painel Conexões de Rede.

Observações

- Se você não puder se conectar com as configurações padrão, consulte seu provedor de serviços de Internet ou o administrador de rede para obter ajuda.
- Se você estiver criando uma conexão de modem de PC para um modem externo, selecione Hayes Compatible em COM1 como seu modem.
- Ao conectar o dispositivo a um PC usando um modem externo, use o cabo de modem ou o adaptador fornecido pelo fabricante do modem.

Consulte também
Conectar-se à Internet usando um provedor
Conectar-se a uma rede

Conectar-se à Internet usando um provedor de serviços de Internet

1. Conecte o modem do dispositivo a uma linha telefônica.
2. Selecione Iniciar > Configurações > Conexões Dial-up e de Rede.
3. Toque ou clique duas vezes na conexão criada para o provedor de serviços de Internet (ISP).

Conectando-se a uma rede

Sobre conexão a uma rede
Criar uma conexão por rede (Ethernet)
Criar uma conexão por rede dial-up
Criar uma nova conexão no dispositivo
Conectar-se a uma rede
Conectar-se a uma rede sem fio

Sobre conexão a uma rede

É possível conectar-se diretamente a uma rede por uma conexão de rede (Ethernet) ou dial-up. Você pode acessar seus emails ou arquivos disponíveis no servidor de rede e navegar na Internet ou intranet. Para receber emails, crie um serviço de correio POP3 ou IMAP4 na Caixa de Entrada depois de criar a conexão com a rede. Para obter mais informações, consulte a Ajuda da Caixa de Entrada.

Consulte também
Criar uma conexão por rede (Ethernet)
Criar uma conexão por rede dial-up

Criar uma conexão por rede (Ethernet)

1. No dispositivo, insira a placa Ethernet.
2. Na caixa de diálogo Configurações do Ethernet Driver, selecione Obter um endereço IP via DHCP. Selecione OK.
3. Selecione Iniciar > Configurações > Painel de Controle. Toque ou clique duas vezes no ícone Conexões Dial-up e de Rede.
4. Clique duas vezes no ícone da conexão para o adaptador e clique em OK para verificar as configurações.
   Por exemplo, se você tiver um adaptador DC21x4 Ethernet, clique duas vezes no ícone de conexão DC211401.
5. Quando solicitado, digite o Nome de Usuário, Senha e Domínio usados para fazer logon na rede.

Consulte também
Conectando-se a uma rede

Criar uma conexão por rede dial-up

1. Peça ao administrador da rede para criar uma conta RAS para você. Assim que a conta for configurada, obtenha as seguintes informações: número de telefone dial-up, senha e nome do computador.
2. Crie uma nova conexão no dispositivo usando as informações da etapa 1. Você deverá usar as configurações padrão de TCP/IP fornecidas no Assistente Fazer Nova Conexão. Se você não puder se conectar usando essas configurações padrão, consulte o administrador de rede para obter informações específicas sobre TCP/IP.

Consulte também
Criar uma nova conexão no dispositivo

Criar uma nova conexão no dispositivo

Você deve criar uma conexão para cada computador ou rede que desejar acessar remotamente, a menos que esteja usando uma placa Ethernet.

1. Selecione Iniciar > Configurações > Conexões Dial-up e de Rede.
2. Toque ou clique duas vezes no ícone Fazer Nova Conexão.
3. Na caixa de diálogo Fazer Nova Conexão, digite um nome para a conexão.
4. Selecione Conexão Dial-up e clique no botão Avançar.
5. Selecione o modem que deseja usar.
6. Para digitar um novo número de telefone a cada conexão:
   - Selecione Discagem Manual e clique em OK.
   - Selecione Configurações de TCP/IP.
   - Na guia Geral, verifique se a opção Usar end. IP atribuído pelo servidor está marcada.
   - Na guia Servidores de Nomes, verifique se a opção Usar end. atribuídos pelo servidor está marcada e clique em OK.
   - Selecione o botão Avançar e digite o número de telefone.
   - Selecione o botão Concluir.

A conexão que você criou aparece como um ícone da pasta Rede Remota.

Observações

- Se você não puder se conectar com essas configurações padrão, consulte seu provedor ou o administrador de rede para obter as configurações específicas de TCP/IP.
- A conexão aparece como um ícone na tela Conexões.
- Se você estiver criando uma conexão de modem de PC para um modem externo, selecione Hayes Compatible em COM1 como seu modem. Quando conectar o dispositivo ao PC usando um modem externo, use o cabo de modem ou o adaptador fornecido pelo fabricante do modem.

Consulte também
Conectar-se a uma rede

Conectar-se a uma rede

Se você se conectar a uma rede, somente poderá receber emails e navegar na Internet. Para receber emails, crie um serviço de correio POP3 ou IMAP4 na Caixa de Entrada. Para obter mais informações, consulte a Ajuda da Caixa de Entrada.

1. Selecione Iniciar > Configurações > Conexões Dial-up e de Rede.
2. Toque ou clique duas vezes no ícone de conexão remota que você deseja usar.
   A primeira vez em que você se conecta usando a conexão, é necessário digitar o nome de usuário, a senha e o domínio. Para evitar ter que redigitar a senha em conexões subseqüentes, selecione Salvar senha.
3. Selecione Conectar.
4. Para desconectar, selecione Desconectar.

Consulte também
Conectando-se a um provedor de serviços de Internet

Conectar-se a uma rede sem fio

1. Insira sua placa de rede sem fio. Se solicitado, forneça o nome do driver fornecido pelo fabricante.
2. Quando carregado, o sistema exibirá uma caixa de diálogo para ajudá-lo a se conectar a redes sem fio disponíveis.
3. Selecione o nome da rede com a qual deseja se conectar e clique em Conectar.
4. Confirme se as configurações foram detectadas e clique em OK.
5. Se desejar revisar ou alterar as configurações, selecione Iniciar > Configurações > Conexões Dial-up e de Rede.
6. Clique duas vezes no ícone de conexão remota que você deseja usar.
7. Se houver suporte para o driver de sua placa de rede sem fio, a guia Redes sem Fio estará disponível para o ajuste de configurações.
8. Use esta guia para exibir, alterar ou ajustar configurações.

Consulte também
Conectando-se a um provedor de serviços de Internet
Conectando-se a uma rede

Ajustando propriedades da conexão remota

Modificar configurações da conexão
Desativar a compactação de software
Alterar a taxa de transmissão para o dispositivo

Modificar configurações da conexão

1. Selecione Iniciar > Configurações > Conexões Dial-up e de Rede.
2. Selecione o ícone para as configurações da conexão que você deseja modificar.
3. Selecione Arquivo > Propriedades ou clique duas vezes no ícone apropriado.
4. Selecione as opções desejadas. Pode haver configurações adicionais que dependam da conexão. Para modificá-las, selecione o ícone e selecione Configurações Avançadas... do menu.

Consulte também
Criar uma nova conexão no dispositivo

Desativar a compactação de software

1. Selecione Iniciar > Configurações > Conexões Dial-up e de Rede.
2. Selecione o ícone para a conexão cujas configurações você deseja modificar.
3. Selecione Arquivo > Propriedades.
4. Selecione Configurações de TCP/IP.
5. Na guia Geral, limpe Usar compactação de software.

Observação Ao mesmo tempo que a desativação da compactação de software reduz o tempo de conclusão de uma conexão, ela também reduz a taxa de transmissão de dados. Desative a compactação de software apenas se você se conectar freqüentemente e transferir pequenas quantidades de dados em cada sessão.

Consulte também
Ajustando propriedades da conexão remota

Alterar a taxa de transmissão para o dispositivo

Importante Alterar esta configuração pode desativar as comunicações com o PC. A taxa de transmissão selecionada para o dispositivo deve corresponder à taxa de transmissão no PC. Para obter mais informações sobre alteração da taxa de transmissão no PC, consulte a Ajuda de Serviços para Windows CE.

1. Selecione Iniciar > Configurações > Painel de Controle.
2. Toque ou clique duas vezes no ícone Conexão de PC.
3. Selecione Alterar....
4. Selecione a taxa de transmissão desejada.

Consulte também
Modificar configurações da conexão

Usando o terminal

Sobre o terminal
Criar uma nova sessão de terminal
Conectar usando uma sessão existente
Ajustar propriedades da sessão

Sobre o terminal

Você pode conectar o dispositivo a um serviço online ou a um servidor corporativo que exija emulação de terminal TTY ou VT-100. Por exemplo, é possível exibir e baixar arquivos de um BBS ou enviar e receber email.

Use o terminal apenas quando se comunicar com serviços que exijam emulação de terminal.

Consulte também
Conectando-se a uma rede
Conectando-se a um provedor

Criar uma nova sessão de terminal

1. Selecione Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Licenças do Cliente do Terminal Server.
2. Toque ou clique duas vezes no ícone Criar uma Nova Sessão.
3. Na caixa Nome da sessão, digite um nome para a sessão.
4. Na lista Selecionar um modem, selecione o nome de seu modem.
5. Digite o número de telefone para o computador remoto.
6. A menos que você precise ajustar as propriedades da emulação, selecione OK para se conectar.

Observações

- A sessão criada aparece como um ícone na pasta Terminal.
- Para desconectar, selecione Arquivo > Cancelar.

Consulte também
Ajustar propriedades da sessão
Conectar usando uma sessão existente

Conectar usando uma sessão existente

- Na janela Terminal, toque ou clique duas vezes no ícone para a sessão que você deseja usar.
  Quando o dispositivo é conectado ao serviço online, a janela Terminal aparece.
- Você pode criar um atalho da área de trabalho para a sessão e conectar tocando ou clicando duas vezes nele.
- Para desconectar, selecione Arquivo > Cancelar.

Consulte também
Criar uma nova sessão de terminal
Ajustar propriedades da sessão

Ajustar propriedades da sessão

1. Na janela Terminal, selecione o ícone para a sessão que você deseja modificar.
2. Selecione o botão Propriedades.
3. Na guia Comunicações, modifique as configurações conforme necessário.
4. Para modificar as configurações de emulação, selecione a guia Emulação.
5. Na lista Escolher um tipo de emulação, selecione o tipo de terminal a ser emulado.
6. Na lista Seleção de página de código, selecione a opção de página de código para o conjunto de caracteres desejado.
7. Para exibir o texto digitado antes de enviar, selecione Eco local.
8. Na caixa Usar fonte pequena por padrão, defina a preferência de fonte.
9. Na caixa RC -> RC/AL, ajuste o retorno do carro/alimentação de linha e selecione as configurações Entrada ou Saída.
10. Na caixa Rolagem automática, defina a preferência de rolagem.
11. Quando terminar, selecione OK.

Observação Para limpar o buffer, selecione Editar > Limpar buffer.

Consulte também
Criar uma nova sessão de terminal
Conectar usando uma sessão existente

Índice

taxas de transmissão, alterando
conexões dial-up, ajustando configurações da conexão
conexões de rede dial-up, ajustando configurações
conexões de rede dial-up, criando
conexões de rede dial-up, conectando
provedores de serviços de Internet, sobre como conectar-se a
provedores de serviços de Internet, ajustando as configurações da conexão
provedores de serviços de Internet, conectando-se a
provedores de serviços de Internet, criando conexão com
dispositivos móveis, criando uma nova conexão
conexões de modem, com uma rede
conexões de modem, com um provedor de serviços de Internet
conexões de rede (Ethernet), ajustando as configurações
conexões de rede (Ethernet), criando
conexões de rede (Ethernet), conectando
rede, sobre como conectar-se
redes, ajustando configurações da conexão
redes, conectando
RAS (Remote Access Services)
compactação de software
sessões de terminal, sobre
sessões de terminal, ajustando propriedades
sessões de terminal, conectando
sessões de terminal, criando
rede sem fio, conectando-se