Help bij netwerk- en inbelverbindingen

Verbinding maken met een internetprovider
Een netwerkverbinding maken
Eigenschappen van externe verbinding aanpassen
Terminal gebruiken
Index

Verbinding maken met een internetprovider

Over het maken van verbinding met internet
Account bij een provider aanmaken
Een nieuwe verbinding maken op uw apparaat
Verbinding maken met een internetprovider

Over het maken van verbinding met internet

Met uw mobiele apparaat kunt u verbinding maken met internet, zodat u het World Wide Web (WWW) kunt bezoeken en e-mail kunt uitwisselen.

Als in het apparaat geen modem is ingebouwd, dient u een modemkaart of een externe modem te installeren. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor informatie over de installatie. Wanneer de modem is ingesteld, maakt u een verbinding met een internetprovider.

Zie ook
Verbinding maken met een internetprovider
Account bij een provider aanmaken

Account bij een provider aanmaken

Opmerking PPTP-accounts worden niet ondersteund op uw apparaat.

Stel een PPP-account (Point-to-Point Protocol) met een internetprovider in en zorg voor de volgende gegevens:

- Telefoonnummer voor toegang
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

Wanneer u een account hebt ingesteld, maakt u een nieuwe verbinding op uw apparaat. Wanneer u deze verbinding maakt, kunt u waarschijnlijk alle standaard TCP/IP-instellingen van de wizard Nieuwe verbinding maken gebruiken. Als u met de standaardinstellingen geen verbinding kunt maken, neemt u contact op met uw internetprovider voor specifieke TCP/IP-informatie en voor de primaire en secundaire DNS-adressen.

Zie ook
Verbinding maken met een internetprovider
Een nieuwe verbinding maken op uw apparaat

Een nieuwe verbinding maken op uw apparaat

1. Selecteer Start > Instellingen > Netwerk- en inbelverbindingen.
2. Dubbeltik of dubbelklik op het pictogram Nieuwe verbinding maken.
3. Voer in het vak Nieuwe verbinding maken een naam in voor de verbinding.
4. Selecteer Inbelverbinding.
5. Selecteer de knop Volgende.
6. Selecteer de modem die u wilt gebruiken in de keuzelijst.
7. Als u elke keer dat u verbinding maakt een telefoonnummer wilt invoeren, kiest u Configureren.
   - In het dialoogvenster Eigenschappen selecteert u het tabblad Poortinstellingen.
   - Schakel Handmatig kiezen in om elke keer dat u verbinding maakt een telefoonnummer in te voeren.
   - Als u telefoonopties wilt aanpassen, selecteert u het tabblad Oproepopties om uw voorkeuren in te stellen.
   - Kies OK om uw configuratieopties te accepteren.
8. Selecteer TCP/IP-instellingen.
   - Controleer of Door server toegewezen IP-adres gebruiken is geselecteerd op het tabblad Algemeen.
   - Controleer of Door server toegewezen IP-adres gebruiken is geselecteerd op het tabblad Naamservers.
   - Selecteer OK.
9. Selecteer de knop Volgende.
10. Geef het telefoonnummer van uw internetprovider op in het dialoogvenster Telefoonnummer.
11. Selecteer de knop Voltooien.

De verbinding die u zojuist hebt gemaakt, wordt als een pictogram weergegeven in het deelvenster Verbindingsbeheer.

Opmerkingen

- Raadpleeg uw internetprovider of netwerkbeheerder voor ondersteuning als u geen verbinding kunt maken via de standaardinstellingen.
- Als u een pc-modemverbinding voor een externe modem maakt, selecteert u Hayes Compatible on COM1 als modem.
- Wanneer u het apparaat met de pc verbindt via een externe modem, gebruikt u de modemkabel of adapter die is geleverd door de fabrikant van de modem.

Zie ook
Verbinding maken met een internetprovider
Een netwerkverbinding maken

Verbinding maken met een internetprovider

1. Verbind de modem van het apparaat met een telefoonlijn.
2. Selecteer Start > Instellingen > Netwerk- en inbelverbindingen.
3. Dubbeltik of dubbelklik op de verbinding die u voor de internetprovider hebt gemaakt.

Een netwerkverbinding maken

Informatie over netwerkverbindingen
Een netwerkverbinding maken (Ethernet)
Een inbelverbinding maken
Een nieuwe verbinding maken op uw apparaat
Een netwerkverbinding maken
Verbinding maken met een draadloos netwerk

Informatie over netwerkverbindingen

U kunt een directe verbinding maken met een netwerk door middel van een netwerkverbinding (Ethernet) of inbelverbinding. U hebt toegang tot uw e-mail, beschikbare bestanden op het netwerk en u kunt surfen op internet of een intranet. Als u e-mail wilt ontvangen na het tot stand brengen van de verbinding met het netwerk, moet u een POP3- of IMAP4-mailservice maken. Raadpleeg Help bij Postvak IN voor meer informatie.

Zie ook
Een netwerkverbinding maken (Ethernet)
Een inbelverbinding maken

Een netwerkverbinding maken (Ethernet)

1. Plaats de Ethernet-kaart in het apparaat.
2. Selecteer Een IP-adres verkrijgen via DHCP in het dialoogvenster voor het instellen van het Ethernet-stuurprogramma. Selecteer OK.
3. Selecteer Start > Instellingen > Configuratiescherm. Dubbeltik of dubbelklik op het pictogram Netwerk- en inbelverbinding.
4. Dubbelklik op het verbindingspictogram voor de adapter en klik op OK om de instellingen te controleren.
   Als u bijvoorbeeld een DC21x4-Ethernetadapter hebt, moet u dubbelklikken op het pictogram DC211401.
5. Typ, indien u hierom wordt gevraagd, de Gebruikersnaam, Wachtwoord en Domein-naam die u gebruikt om u aan te melden bij uw netwerk.

Zie ook
Een netwerkverbinding maken

Een inbelverbinding maken

1. Vraag uw systeembeheerder om een RAS-account voor u aan te maken. Als dit account is ingesteld, moet u de volgende informatie verkrijgen: inbelnummer, wachtwoord en computernaam.
2. Maak een nieuwe verbinding op uw apparaat met behulp van de informatie in stap 1. U kunt de standaard TCP/IP-instellingen gebruiken van de wizard Nieuwe verbinding maken. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor specifieke TCP/IP-informatie als u geen verbinding kunt maken met deze standaardinstellingen.

Zie ook
Een nieuwe verbinding maken op uw apparaat

Een nieuwe verbinding maken op uw apparaat

U dient een verbinding te maken voor elke computer of netwerk waartoe u extern toegang wilt krijgen, behalve als u een Ethernet-kaart gebruikt.

1. Selecteer Start > Instellingen > Netwerk- en inbelverbindingen.
2. Dubbeltik of dubbelklik op het pictogram Nieuwe verbinding maken.
3. Voer in het vak Nieuwe verbinding maken een naam in voor de verbinding.
4. Selecteer Inbelverbinding en klik op de knop Volgende.
5. Selecteer de modem die u wilt gebruiken.
6. Als u elke keer dat u verbinding maakt een telefoonnummer wilt invoeren,
   - selecteert u Handmatig kiezen en klikt u op OK.
   - Selecteer TCP/IP-instellingen.
   - Controleer of Door server toegewezen IP-adres gebruiken is geselecteerd op het tabblad Algemeen.
   - Controleer of Door server toegewezen IP-adres gebruiken is geselecteerd op het tabblad Naamservers en selecteer OK.
   - Selecteer de knop Volgende en typ het telefoonnummer.
   - Selecteer de knop Voltooien.

De verbinding die u net hebt gemaakt, wordt als een pictogram weergegeven in de map Extern netwerk.

Opmerkingen

- Raadpleeg uw ISP of netwerkbeheerder voor specifieke instellingen of TCP/IP-informatie als u geen verbinding kunt maken via de standaardinstellingen.
- De verbinding wordt als een pictogram weergegeven op het scherm Verbindingen.
- Als u een pc-modemverbinding voor een externe modem maakt, selecteert u Hayes Compatible on COM1 als modem. Wanneer u het apparaat met de pc verbindt via een externe modem, gebruikt u de modemkabel of adapter die is geleverd door de fabrikant van de modem.

Zie ook
Een netwerkverbinding maken

Een netwerkverbinding maken

Als u een verbinding maakt met een netwerk, kunt u alleen e-mail ontvangen en internet gebruiken. Als u e-mail wilt ontvangen in uw postvak IN, moet u een POP3- of IMAP4-mailservice maken. Raadpleeg Help bij Postvak IN voor meer informatie.

1. Selecteer Start > Instellingen > Netwerk- en inbelverbindingen.
2. Dubbeltik of dubbelklik op het pictogram van de externe verbinding die u wilt gebruiken.
   De eerste keer dat u de verbinding gebruikt, moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en domein invoeren. Als u het wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u verbinding maakt, selecteert u Wachtwoord opslaan.
3. Selecteer Verbinden.
4. Als u de verbinding wilt verbreken, selecteert u Verbinding verbreken.

Zie ook
Verbinding maken met een internetprovider

Verbinding maken met een draadloos netwerk

1. Sluit uw draadloze kaart aan. Indien u hierom wordt gevraagd geeft u de naam op van het door de fabrikant verstrekte stuurprogramma.
2. Eenmaal geladen, verschijnt er een dialoogvenster waarin u hulp wordt aangeboden met het maken van een verbinding met beschikbare draadloze netwerken.
3. Selecteer de naam van het netwerk waarmee een verbinding wilt maken en klik op Verbinden.
4. Bevestig de gevonden instellingen en klik op OK.
5. Als u instellingen moet bekijken of wijzigen, selecteert u Start > Instellingen > Netwerk- en inbelverbindingen.
6. Dubbelklik op het pictogram voor de externe verbinding die u wilt gebruiken.
7. Het tabblad Draadloze netwerken is beschikbaar als het stuurprogramma voor de draadloze kaart dit ondersteunt.
8. Gebruik dit tabblad om de instellingen te bekijken, te wijzigen of aan te passen.

Zie ook
Verbinding maken met een internetprovider
Een netwerkverbinding maken

Eigenschappen van externe verbinding aanpassen

Instellingen van verbindingen wijzigen
Softwarecompressie uitschakelen
De baudrate van uw apparaat wijzigen

Instellingen van verbindingen wijzigen

1. Selecteer Start > Instellingen > Netwerk- en inbelverbindingen.
2. Selecteer het pictogram van de verbinding waarvoor u de instellingen wilt wijzigen.
3. Selecteer Bestand > Eigenschappen of dubbelklik op het juiste pictogram.
4. Selecteer de gewenste opties. Er kunnen extra instellingen zijn, afhankelijk van de verbinding. Als u wijzigingen wilt aanbrengen, moet u het pictogram selecteren en vervolgens Geavanceerde instellingen in het menu.

Zie ook
Een nieuwe verbinding maken op uw apparaat

Softwarecompressie uitschakelen

1. Selecteer Start > Instellingen > Netwerk- en inbelverbindingen.
2. Selecteer het pictogram van de verbinding waarvoor u de instellingen wilt wijzigen.
3. Selecteer Bestand > Eigenschappen.
4. Selecteer TCP/IP-instellingen.
5. Schakel Softwarecompressie gebruiken uit op het tabblad Algemeen.

Opmerking Hoewel het uitschakelen van softwarecompressie de tijd voor het voltooien van een verbinding verkort, wordt het verzenden van gegevens er trager door. Schakel softwarecompressie alleen uit als u regelmatig verbinding maakt en steeds kleine hoeveelheden gegevens verzendt.

Zie ook
Eigenschappen van externe verbinding aanpassen

De baudrate van uw apparaat wijzigen

Belangrijk Als u deze instelling wijzigt, kan de communicatie met uw pc onmogelijk worden. De baudrate van het apparaat moet overeenkomen met de baudrate van de pc. Zie Windows CE Services Help voor meer informatie over het wijzigen van de baudrate op de pc.

1. Selecteer Start > Instellingen > Configuratiescherm.
2. Dubbeltik of dubbelklik op het pictogram PC-verbinding.
3. Selecteer Wijzigen....
4. Selecteer de gewenste baudrate.

Zie ook
Instellingen van verbindingen wijzigen

Terminal gebruiken

Terminalemulatie
Een nieuwe terminalsessie maken
Verbinding maken via een bestaande sessie
Eigenschappen van een sessie aanpassen

Terminalemulatie

U kunt uw apparaat verbinden met een on line service of een server in het bedrijf waarvoor TTY- of VT-100-terminalemulatie is vereist. U kunt bijvoorbeeld bestanden downloaden vanaf een bulletinboard of e-mail verzenden en ontvangen.

Gebruik Terminal alleen voor communicatie met services waarvoor terminalemulatie is vereist.

Zie ook
Verbinding maken met een netwerk
Verbinden met een internetprovider

Een nieuwe terminalsessie maken

1. Selecteer Start > Instellingen > Configuratiescherm > Terminal Server client-licenties.
2. Dubbeltik of dubbelklik op het pictogram Nieuwe sessie maken.
3. Voer in het vak Sessienaam een naam in voor de sessie.
4. Selecteer in de lijst Selecteer een modem de naam van uw modem.
5. Voer het telefoonnummer voor de externe computer in.
6. Als u de eigenschappen van de emulatie niet hoeft aan te passen, selecteert u OK om verbinding te maken.

Opmerkingen

- De sessie die u hebt gemaakt, wordt als een pictogram weergegeven in de map Terminal.
- Als u de verbinding wilt verbreken, selecteert u Bestand > Annuleren.

Zie ook
Eigenschappen van een sessie aanpassen
Verbinding maken via een bestaande sessie

Verbinding maken via een bestaande sessie

- Dubbeltik of dubbelklik in het terminalvenster op het pictogram van de sessie die u wilt gebruiken.
  Wanneer het apparaat met de on line service is verbonden, wordt het terminalvenster geopend.
- U kunt een bureaubladsnelkoppeling voor de sessie maken en daarop dubbeltikken of dubbelklikken om verbinding te maken.
- Als u de verbinding wilt verbreken, selecteert u Bestand > Annuleren.

Zie ook
Een nieuwe terminalsessie maken
Eigenschappen van een sessie aanpassen

Eigenschappen van een sessie aanpassen

1. Selecteer in het terminalvenster het pictogram van de sessie die u wilt wijzigen.
2. Selecteer de knop Eigenschappen.
3. Wijzig de benodigde instellingen op het tabblad Communicatie.
4. Als u de instellingen van de emulatie wilt wijzigen, selecteert u het tabblad Emulatie.
5. Selecteer in de lijst Een emulatietype kiezen het type terminal dat u wilt emuleren.
6. Selecteer in de lijst Codetabel selecteren de codepagina voor de gewenste tekenset.
7. Als u de tekst die u typt, wilt weergeven voordat deze wordt verzonden, selecteert u Lokale echo.
8. Stel in het vak Standaard klein lettertype gebruiken de voorkeur voor het lettertype in.
9. Pas in het vak CR -> CR/LF de instelling voor regelterugloop/nieuwe regel aan en selecteer instellingen voor Binnenkomend of Uitgaand.
10. Stel in het vak Automatisch schuiven uw voorkeur in.
11. Wanneer u gereed bent, selecteert u OK.

Opmerking Als u de buffer wilt wissen, selecteert u Bewerken > Buffer wissen.

Zie ook
Een nieuwe terminalsessie maken
Verbinding maken via een bestaande sessie

Index

baudrates, wijzigen
Inbelverbindingen, instellingen verbinding aanpassen
Inbelverbindingen, instellingen aanpassen
Inbelverbindingen, aanmaken
Inbelverbindingen, verbinden
Internetproviders, over verbinding maken met
Internetproviders, instellingen verbinding aanpassen
Internetproviders, verbinding maken met
Internetproviders, nieuwe verbinding maken
mobiel apparaten, nieuwe verbinding maken
modemverbindingen, met een netwerk
modemverbindingen, met een provider
netwerk (Ethernet-)verbindingen, instellingen aanpassen
netwerk (Ethernet-)verbindingen, maken
netwerk (Ethernet-)verbindingen, verbinding maken
netwerken, over verbinding maken met
netwerken, instellingen verbinding aanpassen
netwerken, verbinding maken
Remote Access Services (RAS)
softwarecompressie
terminal-sessies, over
terminal-sessies, eigenschappen aanpassen
terminal-sessies, verbinding maken
terminal-sessies, maken
draadloos netwerk, verbinding maken met