Hjälp för nätverks- och fjärranslutningar

Anslut till en ISP
Anslut till ett nätverk
Justera egenskaper för fjärranslutning
Använd terminal
Index

Anslut till en ISP

Om anslutning till Internet
Skapa ett ISP-konto
Skapa en ny anslutning på enheten
Anslut till Internet via en ISP

Om anslutning till Internet

Du kan använda din mobila enhet för att ansluta till Internet vilket ger dig möjlighet att surfa på World Wide Web (WWW) och skicka/ta emot e-post.

Om enheten inte har ett inbyggt modem måste du installera ett modemkort eller ett externt modem. Se modemtillverkarens instruktioner för information om installation. När modemet installerats kan du skapa en anslutning till en ISP.

Se även
Anslut till Internet via en ISP
Skapa ett ISP-konto

Skapa ett ISP-konto

Obs! PPTP-konton stöds inte på enheten.

Skapa ett PPP-konto (Point-to-Point Protocol) hos en ISP och erhåll följande information:

- Telefonnummer
- Användarnamn
- Lösenord

Efter att du har skapat ett konto skapar du en ny anslutning på enheten. När du skapar anslutningen bör du kunna använda alla standardinställningar för TCP/IP som finns i guiden Ny anslutning. Om det inte går att ansluta med standardinställningarna bör du kontakta din ISP för mer information om TCP/IP-inställningar och primära och sekundära DNS-adresser.

Se även
Anslut till Internet via en ISP
Skapa en ny anslutning på enheten

Skapa en ny anslutning på enheten

1. Välj Start > Inställningar > Nätverks- och fjärranslutningar.
2. Dubbelklicka på ikonen Ny anslutning.
3. I dialogrutan Ny anslutning anger du namnet på anslutningen.
4. Välj Fjärranslutning.
5. Välj knappen Nästa.
6. Från nedrullningslistan väljer du det modem som du vill använda.
7. Om du vill skriva in ett nytt telefonnummer varje gång du ansluter väljer du Konfigurera.
   - I dialogrutan Egenskaper för enhet väljer du fliken Portinställningar.
   - Markera Manuell uppringning om du vill ange ett telefonnummer varje gång innan du ansluter.
   - Om du vill anpassa telefoninställningarna klickar du på fliken Uppringningsalternativ och anger önskade alternativ.
   - Klicka på OK om du vill använda de nya inställningarna.
8. Välj TCP/IP-inställningar.
   - På fliken Allmänt försäkrar du dig om att Använd servertilldelad IP-adress är markerat.
   - På fliken Namnservrar försäkrar du dig om att Använd servertilldelade adresser är markerat.
   - Välj OK.
9. Välj knappen Nästa.
10. I dialogrutan Telefonnummer skriver du in åtkomstnumret för din ISP.
11. Välj knappen Slutför.

Anslutningen som skapats visas som en ikon i panelen Nätverksanslutningar.

Anteckningar

- Om du inte kan ansluta med standardinställningarna ska du be din ISP eller nätverksadministratör om hjälp.
- Om du skapar en anslutning via ett PC-modem för ett externt modem markerar du Hayes-kompatibelt på COM1 som ditt modem.
- När du ansluter enheten till din dator med ett externt modem bör du använda modemsladd eller kort från tillverkaren av ditt modem.

Se även
Anslut till Internet via en ISP
Anslut till ett nätverk

Anslut till Internet via en ISP

1. Anslut enhetens modem till en telefonlinje.
2. Välj Start > Inställningar > Nätverks- och fjärranslutningar.
3. Dubbelklicka på den anslutning som skapats för din ISP.

Anslutning till ett nätverk

Om anslutning till ett nätverk
Skapa en nätverksanslutning (Ethernet)
Skapa en fjärranslutning
Skapa en ny anslutning på enheten
Anslut till ett nätverk
Anslut till ett trådlöst nätverk

Om anslutning till ett nätverk

Du kan ansluta direkt till ett nätverk genom ett nätverk (Ethernet) eller fjärranslutning. Du kan nå din e-post, komma åt tillgängliga filer på nätverksservern och surfa på Internet eller ett intranät. I syfte att ta emot e-post, när du har skapat anslutningen till nätverket, skapar du antingen en e-posttjänst av typ POP3 eller IMAP4 i Inkorgen. För mer information, se Hjälp för Inkorg.

Se även
Skapa en nätverksanslutning (Ethernet)
Skapa en fjärranslutning

Skapa en nätverksanslutning (Ethernet)

1. Sätt i Ethernet-kortet i enheten.
2. I dialogrutan Inställningar för Ethernet-drivrutin väljer du Erhåll IP-adress via DHCP. Välj OK.
3. Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen Nätverks- och fjärranslutningar.
4. Verifiera inställningarna genom att dubbelklicka på anslutningsikonen för adaptern och klicka på OK.
   Om du t ex har en DC21x4 Ethernet-adapter dubbelklickar du på anslutningsikonen DC211401.
5. När du instrueras att göra så anger du Användarnamn, Lösenord och det Domännamn som du använder för att logga in till nätverket.

Se även
Anslut till ett nätverk

Skapa en fjärranslutning

1. Be nätverksadministratören att skapa ett RAS-konto i ditt namn. När kontot skapats erhåller du följande information: telefonnummer, lösenord och datornamn.
2. Skapa en ny anslutning på din enhet genom att använda informationen i steg 1. Du bör kunna använda de standard TCP/IP-inställningar som finns i guiden Ny anslutning. Om du inte kan ansluta med dessa standardinställningar, kontakta nätverksadministratören för specifik TCP/IP-information.

Se även
Skapa en ny anslutning på enheten

Skapa en ny anslutning på enheten

Du måste skapa en ny anslutning för varje dator eller nätverk som du vill fjärransluta till, om du inte använder ett Ethernet-kort.

1. Välj Start > Inställningar > Nätverks- och fjärranslutningar.
2. Dubbelklicka på ikonen Ny anslutning.
3. I dialogrutan Ny anslutning anger du namnet på anslutningen.
4. Välj Fjärranslutning och klicka på knappen Nästa.
5. Markera det modem som ska användas.
6. Om du alltid vill ange ett telefonnummer innan du ansluter:
   - Välj Manuell uppringning och klicka sedan på OK.
   - Välj TCP/IP-inställningar.
   - På fliken Allmänt försäkrar du dig om att Använd servertilldelad IP-adress är markerat.
   - På fliken Namnservrar försäkrar du dig om att Använd servertilldelade adresser är markerat och väljer OK.
   - Välj knappen Nästa och ange telefonnummer.
   - Välj knappen Slutför.

Anslutningen som skapats visas som en ikon i mappen Fjärrnätverk.

Anteckningar

- Om du inte kan ansluta med dessa standardinställningar ska du kontakta din ISP eller nätverksadministratör för specifika konfigurationer eller TCP/IP-information.
- Anslutningen visas som en ikon på skärmen Anslutningar.
- Om du skapar en anslutning via ett PC-modem för ett externt modem markerar du Hayes-kompatibelt på COM1 som ditt modem. När du ansluter enheten till din dator med ett externt modem bör du använda modemsladd eller kort från tillverkaren av ditt modem.

Se även
Anslut till ett nätverk

Anslut till ett nätverk

Om du ansluter till ett nätverk kan du bara ta emot e-post och surfa på Internet. Om du vill ta emot e-post skapar du antingen en e-posttjänst av typ POP3 eller IMAP4 i Inkorgen. För mer information, se Hjälp för Inkorg.

1. Välj Start > Inställningar > Nätverks- och fjärranslutningar.
2. Dubbelklicka på den fjärranslutningsikon som du vill använda.
   Första gången du ansluter måste du uppge användarnamn, lösenord och domän. Om du inte vill ange lösenord varje gång du ansluter markerar du Spara lösenord.
3. Välj Anslut.
4. Om du vill koppla från väljer du Koppla från.

Se även
Anslut till en ISP

Anslut till ett trådlöst nätverk

1. Koppla in det trådlösa kortet. Om du tillfrågas anger du namnet på drivrutinen som tillhandahålls av tillverkaren.
2. När det laddats visar systemet en dialogruta som hjälper dig att ansluta till tillgängliga, trådlösa nätverk.
3. Markera namnet på det nätverk som du vill ansluta till och klicka på Anslut.
4. Bekräfta de inställningar som upptäcktes och klicka på OK.
5. Om du behöver gå igenom eller ändra inställningar väljer du Start > Inställningar > Nätverks- och fjärranslutningar.
6. Dubbelklicka på den fjärranslutningsikon som du vill använda.
7. Om drivrutinen för det trådlösa kortet stöder det finns det en flik av typ Trådlösa nätverk där du kan justera inställningarna.
8. Använd den här fliken för att visa, ändra eller justera inställningar.

Se även
Anslut till en ISP
Anslut till ett nätverk

Justera Egenskaper för fjärranslutning

Ändra anslutningsinställningar
Stäng av programvarukomprimering
Ändra enhetens överföringshastighet

Ändra anslutningsinställningar

1. Välj Start > Inställningar > Nätverks- och fjärranslutningar.
2. Markera ikonen vars anslutningsinställningar du vill ändra.
3. Välj Arkiv > Egenskaper eller dubbelklicka på lämplig ikon.
4. Markera önskade alternativ. Det kan finnas ytterligare inställningar som beror på anslutningen. Du kan ändra dem genom att markera ikonen och välja Avancerade inställningar... på menyn.

Se även
Skapa en ny anslutning på enheten

Stäng av programvarukomprimering

1. Välj Start > Inställningar > Nätverks- och fjärranslutningar.
2. Markera ikonen vars anslutningsinställningar du vill ändra.
3. Välj Arkiv > Egenskaper.
4. Välj TCP/IP-inställningar.
5. Avmarkera kryssrutan Använd programvarukomprimering på fliken Allmänt.

Obs! Om du stänger av komprimeringen kommer du att kunna ansluta snabbare men det leder också till långsammare dataöverföring. Stäng bara av komprimeringen om du ansluter ofta och endast överför små mängder data varje gång.

Se även
Justera fjärranslutningsegenskaper

Ändra enhetens överföringshastighet

Obs! Om du ändrar denna inställning kan du inaktivera kommunikationen med din dator. Överföringshastigheten du anger måste matcha överföringshastigheten för din dator. Mer information om ändring av överföringshastigheten på din dator finns i Hjälp för Windows CE Services.

1. Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen.
2. Dubbelklicka på ikonen PC Connections.
3. Välj Ändra....
4. Markera önskad överföringshastighet.

Se även
Ändra anslutningsinställningar

Använd terminal

Om terminal
Skapa en ny terminalsession
Anslut med en befintlig session
Justera sessionsegenskaper

Om terminal

Du kan ansluta enheten till en online-tjänst eller företagsserver som kräver TTY- eller VT-100-terminalemulering. Du kan t ex visa och hämta filer från en anslagstavla eller skicka och ta emot e-post.

Använd bara terminalen när du kommunicerar med tjänster som kräver terminalemulering.

Se även
Anslut till ett nätverk
Anslut till en ISP

Skapa en ny terminalsession

1. Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Terminal Server-klientlicenser.
2. Dubbelklicka på ikonen Ny session.
3. I rutan Sessionsnamn anger du ett namn på sessionen.
4. I listan Välj ett modem markerar du modemets namn. Ange telefonnumret till fjärrdatorn.
5. Ange telefonnummer för den fjärranslutna datorn.
6. Om du inte behöver justera emuleringsegenskaperna väljer du OK för att ansluta.

Anteckningar

- Sessionen du skapade visas som en ikon i mappen Terminal.
- Om du vill koppla från väljer du Arkiv > Avbryt.

Se även
Justera sessionsegenskaper
Anslut med en befintlig session

Anslut med en befintlig session

- I terminalfönstret dubbelklickar du på den session som ska användas.
  När enheten har anslutit till online-tjänsten visas terminalfönstret.
- Du kan skapa en genväg för sessionen på skrivbordet och ansluta genom att dubbelklicka på den.
- Om du vill koppla från väljer du Arkiv > Avbryt.

Se även
Skapa en ny terminalsession
Justera sessionsegenskaper

Justera sessionsegenskaper

1. Markera den ikon i terminalfönstret vars session du vill ändra.
2. Välj knappen Egenskaper.
3. Ändra inställningarna efter behov på fliken Kommunikation.
4. Om du vill ändra emuleringsinställningarna väljer du fliken Emulering.
5. Markera den terminaltyp som ska emuleras i listan Välj emuleringstyp .
6. Markera teckentabellen för önskad teckenuppsättning i listan Välj teckentabell.
7. Visa den skrivna texten innan den skickas genom att markera Lokalt eko.
8. Ange teckensnitt i rutan Använd små tecken som standard.
9. I rutan CR -> CR/LF kan du justera radmatning och välja Ingående eller Utgående.
10. Ange rullningsinställningar i rutan Automatisk rullning.
11. När du är klar väljer du OK.

Obs! Töm bufferten genom att välja Redigera > Töm buffert.

Se även
Skapa en ny terminalsession
Anslut med en befintlig session

Index

baudvärde, ändra
fjärranslutningar, justera anslutningsinställningar
fjärranslutningar, justera inställningar
fjärranslutningar, skapa
fjärranslutningar, ansluta
ISP (Internet service provider), anslut till
ISP (Internet service provider), justera anslutningsinställningar
ISP (Internet service provider), om anslutning till
ISP (Internet service provider), skapa anslutning till
mobila enheter, skapa en ny anslutning
modemanslutningar, till en ISP
modemanslutningar, till ett nätverk
nätverk, anslutning
nätverk, justera anslutningsinställningar
nätverk, om anslutning till
nätverksanslutningar (Ethernet), anslut
nätverksanslutningar (Ethernet), justera inställningar
nätverksanslutningar (Ethernet), skapa
RAS (Remote Access Services)
programvarukomprimering
terminalsessioner, om
terminalsessioner, justera egenskaper
terminalsessioner, ansluta
terminalsessioner, skapa
trådlöst nätverk, ansluta till