네트워크 및 전화 접속 연결 도움말

ISP(인터넷 서비스 공급자)에 연결
네트워크에 연결
원격 연결 속성 조정
터미널 사용
색인

ISP(인터넷 서비스 공급자)에 연결

인터넷 연결 정보
ISP 계정 만들기
장치에 새 연결 만들기
ISP를 사용하여 인터넷에 연결

인터넷 연결 정보

이동 통신을 통해 인터넷에 연결한 다음 웹을 탐색하고 전자 메일을 주고 받을 수 있습니다.

장치에 기본 제공 모뎀이 장착되어 있지 않으면 모뎀 카드 또는 외부 모뎀을 설치해야 합니다. 설치에 대한 자세한 내용은 모뎀 제조업체의 지침을 참조하십시오. 모뎀을 설정한 후 ISP에 대한 연결을 만듭니다.

참고 항목
ISP를 사용하여 인터넷에 연결
ISP 계정 만들기

ISP 계정 만들기

참고 PPTP 계정은 해당 장치에서 지원되지 않습니다.

ISP(인터넷 서비스 제공자)에 PPP(Point-to-Point Protocol) 계정을 설정하고 다음 정보를 지정합니다.

- 액세스 전화 번호
- 사용자 이름
- 암호

계정을 설정한 후 장치에 새 연결을 만듭니다. 이 연결을 만들 때 새 연결 만들기 마법사에서 제공하는 기본 TCP/IP 설정을 모두 사용할 수 있어야 합니다. 기본 설정을 사용하여 연결할 수 없는 경우 ISP에 특정 TCP/IP 정보와 주 DNS 및 보조 DNS 주소를 문의하십시오.

참고 항목
ISP를 사용하여 인터넷에 연결
장치에 새 연결 만들기

장치에 새 연결 만들기

1. 시작 > 설정 > 네트워크 및 전화 접속 연결을 선택합니다.
2. 새 연결 만들기 아이콘을 두 번 클릭합니다.
3. 새 연결 만들기 대화 상자에 해당 연결에 대한 이름을 입력합니다.
4. 전화 접속 연결을 선택합니다.
5. 다음 단추를 선택합니다.
6. 드롭다운 목록에서 사용할 모뎀을 선택합니다.
7. 연결할 때마다 전화 번호를 새로 입력하려면 구성을 선택합니다.
   - 장치 속성 대화 상자에서 포트 설정 탭을 선택합니다.
   - 연결할 때마다 전화 번호를 입력할 수 있도록 수동 전화 걸기를 선택합니다.
   - 전화 옵션을 사용자 지정하려면 전화 걸기 옵션 탭을 선택하고 옵션 기본 설정을 지정합니다.
   - 확인을 선택하여 구성을 적용합니다.
8. TCP/IP 설정을 선택합니다.
   - 일반 탭에서 서버에서 할당한 IP 주소 사용을 선택했는지 확인합니다.
   - 이름 서버 탭에서 서버에서 할당한 주소 사용을 선택했는지 확인합니다.
   - 확인을 선택합니다.
9. 다음 단추를 선택합니다.
10. 전화 번호 대화 상자에 ISP의 액세스 전화 번호를 입력합니다.
11. 마침 단추를 선택합니다.

방금 만든 연결이 네트워크 연결 창에 아이콘으로 표시됩니다.

참고

- 기본 설정을 사용하여 연결할 수 없는 경우 ISP 또는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
- 외부 모뎀에 사용할 PC 모뎀 연결을 만들 경우 COM1의 Hayes 호환을 모뎀으로 선택합니다.
- 외부 모뎀을 사용하여 장치를 PC에 연결할 경우에는 모뎀 제조업체가 제공한 모뎀 케이블 또는 어댑터를 사용하십시오.

참고 항목
ISP를 사용하여 인터넷에 연결
네트워크에 연결

ISP를 사용하여 인터넷에 연결

1. 장치의 모뎀을 전화선에 연결합니다.
2. 시작 > 설정 > 네트워크 및 전화 접속 연결을 선택합니다.
3. ISP 연결을 두 번 클릭합니다.

네트워크에 연결

네트워크에 연결 정보
네트워크(이더넷) 연결 만들기
전화 접속 네트워크 연결 만들기
장치에 새 연결 만들기
네트워크에 연결
무선 네트워크에 연결

네트워크에 연결 정보

네트워크(이더넷)나 전화 접속 연결을 통해 네트워크에 직접 연결할 수 있습니다. 전자 메일에 액세스하고 네트워크 서버에서 사용할 수 있는 파일에 액세스하며 인터넷이나 인트라넷을 탐색할 수 있습니다. 전자 메일을 받으려면 네트워크에 연결한 다음 받은 편지함에서 POP3나 IMAP4 메일 서비스를 만듭니다. 자세한 내용은 받은 편지함 도움말을 참조하십시오.

참고 항목
네트워크(이더넷) 연결 만들기
전화 접속 네트워크 연결 만들기

네트워크(이더넷) 연결 만들기

1. 장치에 이더넷 카드를 삽입합니다.
2. 이더넷 드라이버 설정 대화 상자에서 DHCP를 사용하여 IP 주소 얻기를 선택합니다. 확인을 선택합니다.
3. 시작 > 설정 > 제어판을 선택합니다. 네트워크 및 전화 접속 연결 아이콘을 두 번 클릭합니다.
4. 어댑터의 연결 아이콘을 두 번 클릭하고 확인을 클릭하여 설정을 확인합니다.
   예를 들어, DC21x4 Ethernet 어댑터를 사용한다면 DC211401 연결 아이콘을 두 번 클릭합니다.
5. 입력하라는 메시지가 표시되면 네트워크에 로그인할 때 사용하는 사용자 이름, 암호 및 도메인 이름을 입력합니다.

참고 항목
네트워크에 연결

전화 접속 네트워크 연결 만들기

1. RAS 계정을 만들려면 네트워크 관리자에게 문의하십시오. 계정이 설정되면 전화 접속 전화 번호, 암호, 컴퓨터 이름 등의 정보를 지정합니다.
2. 1단계의 정보를 사용하여 장치에 사용할 새 연결을 만듭니다. 새 연결 만들기 마법사에서 제공하는 기본 TCP/IP 설정을 사용할 수 있어야 합니다. 이러한 기본 설정을 사용하여 연결할 수 없는 경우에는 특정 TCP/IP 정보에 대해 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

참고 항목
장치에 새 연결 만들기

장치에 새 연결 만들기

이더넷 카드를 사용하지 않으면 원격으로 액세스할 컴퓨터나 네트워크마다 연결을 하나씩 만들어야 합니다.

1. 시작 > 설정 > 네트워크 및 전화 접속 연결을 선택합니다.
2. 새 연결 만들기 아이콘을 두 번 클릭합니다.
3. 새 연결 만들기 대화 상자에 해당 연결에 대한 이름을 입력합니다.
4. 전화 접속 연결을 선택하고 다음 단추를 클릭합니다.
5. 사용할 모뎀을 선택합니다.
6. 연결할 때마다 전화 번호를 새로 입력하려면
   - 수동으로 전화 걸기를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
   - TCP/IP 설정을 선택합니다.
   - 일반 탭에서 서버에서 할당한 IP 주소 사용을 선택했는지 확인합니다.
   - 이름 서버 탭에서 서버에서 할당한 주소 사용을 선택했는지 확인하고 확인을 선택합니다.
   - 다음 단추를 선택하고 전화 번호를 입력합니다.
   - 마침 단추를 선택합니다.

방금 만든 연결이 원격 네트워킹 폴더에 아이콘으로 표시됩니다.

참고

- 이러한 기본 설정으로 연결할 수 없는 경우에는 특정 구성 또는 TCP/IP 정보에 대해 ISP나 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
- 연결이 연결 화면에 아이콘으로 표시됩니다.
- 외부 모뎀에 사용할 PC 모뎀 연결을 만들 경우 COM1의 Hayes 호환을 모뎀으로 선택합니다. 외부 모뎀을 사용하여 장치를 PC에 연결할 경우에는 모뎀 제조업체가 제공한 모뎀 케이블 또는 어댑터를 사용하십시오.

참고 항목
네트워크에 연결

네트워크에 연결

네트워크에 연결하면 전자 메일을 받거나 인터넷을 탐색하는 작업만 할 수 있습니다. 전자 메일을 받으려면 받은 편지함에서 POP3이나 IMAP4 메일 서비스를 만듭니다. 자세한 내용은 받은 편지함 도움말을 참조하십시오.

1. 시작 > 설정 > 네트워크 및 전화 접속 연결을 선택합니다.
2. 사용할 원격 연결 아이콘을 두 번 클릭합니다.
   해당 연결을 사용하여 처음 연결할 때 사용자 이름, 암호 및 도메인을 입력해야 합니다. 다음 연결부터 암호를 다시 입력하지 않으려면 암호 저장을 선택합니다.
3. 연결을 선택합니다.
4. 연결을 끊으려면 연결 끊기를 선택합니다.

참고 항목
ISP(인터넷 서비스 제공자)에 연결

무선 네트워크에 연결

1. 무선 카드를 연결합니다. 메시지가 표시되면 제조업체에서 제공한 드라이버 이름을 입력합니다.
2. 일단 로드되면 사용 가능한 무선 네트워크에 연결하는 것을 도와 주는 대화 상자가 나타납니다.
3. 연결할 네트워크 이름을 선택한 다음 연결을 클릭합니다.
4. 검색된 설정을 확인한 다음 확인을 클릭합니다.
5. 설정을 검토하거나 변경해야 하는 경우 시작 > 설정 > 네트워크 및 전화 접속 연결을 선택합니다.
6. 사용할 원격 연결 아이콘을 두 번 클릭합니다.
7. 사용하는 무선 카드 드라이버에서 지원하는 경우 무선 네트워크 탭을 사용하여 설정을 조정할 수 있습니다.
8. 설정을 보거나 변경, 조정하려면 이 탭을 사용합니다.

참고 항목
ISP에 연결
네트워크에 연결

원격 연결 속성 조정

연결 설정 수정
소프트웨어 압축 기능 해제
장치의 전송 속도 변경

연결 설정 수정

1. 시작 > 설정 > 네트워크 및 전화 접속 연결을 선택합니다.
2. 수정할 연결 설정 아이콘을 선택합니다.
3. 파일 > 속성을 선택하거나 적절한 아이콘을 두 번 클릭합니다.
4. 원하는 옵션을 선택합니다. 연결에 따라 추가적인 설정 옵션이 제공될 수 있습니다. 수정하려면 아이콘을 선택한 다음 메뉴에서 고급 설정..을 클릭합니다.

참고 항목
장치에 새 연결 만들기

소프트웨어 압축 기능 해제

1. 시작 > 설정 > 네트워크 및 전화 접속 연결을 선택합니다.
2. 설정을 수정할 연결의 아이콘을 선택합니다.
3. 파일 > 속성을 선택합니다.
4. TCP/IP 설정을 선택합니다.
5. 일반 탭에서 소프트웨어 압축 사용의 선택을 취소합니다.

참고 소프트웨어 압축 기능을 해제하면 연결을 완료하는 데 걸리는 시간이 단축되지만 데이터 전송 속도는 느려집니다. 자주 연결하여 세션마다 소량의 데이터를 전송할 경우에만 소프트웨어 압축 기능을 해제하십시오.

참고 항목
원격 연결 속성 조정

장치의 전송 속도 변경

중요 이 설정을 변경하면 PC와 통신하지 못할 수도 있습니다. 장치의 전송 속도는 PC의 전송 속도와 일치하도록 선택해야 합니다. PC의 전송 속도 변경에 대한 자세한 내용은 Windows CE 서비스 도움말을 참조하십시오.

1. 시작 > 설정 > 제어판을 선택합니다.
2. PC 연결 아이콘을 두 번 클릭합니다.
3. 변경...을 선택합니다.
4. 원하는 전송 속도를 선택합니다.

참고 항목
연결 설정 수정

터미널 사용

터미널 정보
새 터미널 세션 만들기
기존 세션을 사용하여 연결
세션 속성 조정

터미널 정보

TTY 또는 VT-100 터미널 에뮬레이션을 필요로 하는 회사 서버 또는 온라인 서비스에 장치를 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 게시판에서 파일을 보거나 다운로드할 수 있으며 전자 메일을 주고 받을 수 있습니다.

터미널 에뮬레이션을 필요로 하는 서비스와 통신할 때만 터미널을 사용하십시오.

참고 항목
네트워크에 연결
ISP에 연결

새 터미널 세션 만들기

1. 시작 > 설정 > 제어판 > 터미널 서버 클라이언트 라이센스를 선택합니다.
2. 새 세션 만들기 아이콘을 두 번 클릭합니다.
3. 세션 이름 상자에 세션의 이름을 입력합니다.
4. 모뎀 선택 목록에서 모뎀 이름을 선택합니다.
5. 원격 컴퓨터의 전화 번호를 입력합니다.
6. 에뮬레이션 속성을 조정할 필요가 없으면 확인을 선택하여 연결합니다.

참고

- 만든 세션이 터미널 폴더에 아이콘으로 표시됩니다.
- 연결을 끊으려면 파일 > 취소를 선택합니다.

참고 항목
세션 속성 조정
기존 세션을 사용하여 연결

기존 세션을 사용하여 연결

- 터미널 창에서 사용할 세션의 아이콘을 두 번 클릭합니다.
  장치가 온라인 서비스에 연결되면 터미널 창이 나타납니다.
- 바탕 화면에 이 세션에 대한 바로 가기를 만든 후 바로 가기를 두 번 클릭하여 해당 세션을 연결할 수 있습니다.
- 연결을 끊으려면 파일 > 취소를 선택합니다.

참고 항목
새 터미널 세션 만들기
세션 속성 조정

세션 속성 조정

1. 터미널 창에서 수정할 세션의 아이콘을 선택합니다.
2. 속성 단추를 선택합니다.
3. 통신 탭에서 필요한 경우 설정을 수정합니다.
4. 에뮬레이션 설정을 수정하려면 에뮬레이션 탭을 선택합니다.
5. 에뮬레이션 형식 선택 목록에서 에뮬레이트할 터미널의 형식을 선택합니다.
6. 코드 페이지 선택 목록에서 원하는 문자에 대한 코드 페이지 옵션을 선택합니다.
7. 보내기 전에 입력한 텍스트를 표시하려면 로컬 에코를 선택합니다.
8. 기본적으로 작은 글꼴 사용 상자에서 글꼴 기본 설정을 설정합니다.
9. CR -> CR/LF 상자에서 캐리지 리턴/줄 바꿈을 조정하고 인바운드 또는 아웃바운드 설정을 선택합니다.
10. 자동 스크롤 상자에서 스크롤 기본 설정을 설정합니다.
11. 설정이 완료되면 확인을 선택합니다.

참고 버퍼를 지우려면 편집 > 버퍼 지우기를 선택합니다.

참고 항목
새 터미널 세션 만들기
기존 세션을 사용하여 연결

색인

전송 속도, 변경
전화 접속 연결, 연결 설정 조정
전화 접속 네트워크 연결, 설정 조정
전화 접속 네트워크 연결, 만들기
전화 접속 네트워크 연결, 연결
인터넷 서비스 공급자, 연결 정보
인터넷 서비스 공급자, 연결 설정 조정
인터넷 서비스 공급자, 연결
인터넷 서비스 공급자, 연결 만들기
이동 통신, 새 연결 만들기
모뎀 연결, 네트워크에 연결
모뎀 연결, ISP에 연결
네트워크(이더넷) 연결, 설정 조정
네트워크(이더넷) 연결, 만들기
네트워크(이더넷) 연결, 연결
네트워크, 연결 정보
네트워크, 연결 설정 조정
네트워크, 연결
RAS(원격 액세스 서비스)
소프트웨어 압축
터미널 세션, 정보
터미널 세션, 속성 조정
터미널 세션, 연결
터미널 세션, 만들기
무선 네트워크, 연결