網路與撥號連線說明

連線到網際網路服務提供廠商 (ISP)
連線到網路
調整遠端連線內容
使用終端機
索引

連線到網際網路服務提供廠商

關於連線到網際網路
建立 ISP 帳戶
在個人裝置上建立新連線
使用 ISP 連線到網際網路

關於連線到網際網路

你可使用行動裝置來連線到網際網路，它能使你瀏覽全球資訊網 (WWW) 與交換電子郵件。

若個人裝置未配置內建式的數據機，您必須安裝數據卡或外接數據機。請參閱數據機製造商的操作說明，取得有關安裝的詳細資料。當數據機設定完成後，請建立與 ISP 的連線。

請參閱
使用 ISP 連線到網際網路
建立 ISP 帳戶

建立 ISP 帳戶

附註 您的裝置未支援 PPTP 帳號。

設定與網際網路服務提供廠商連線的點對點通訊協定 (PPP) 帳號，並取得下列資訊：

- 使用電話號碼
- 使用者名稱
- 密碼

建立帳戶之後，在個人裝置上建立新連線。在您建立此連線時，應該能夠使用「建立新連線精靈」提供的所有預設 TCP/IP 設定。若無法使用預設設定連線，請洽詢您的 ISP，以取得特定的 TCP/IP 資訊，及主要與次要 DNS 位址。

請參閱
使用 ISP 連線到網際網路
在個人裝置上建立新連線

在個人裝置上建立新連線

1. 選取 [開始] > [設定] > [網路和撥號連線]。
2. 雙點或按兩下 [建立新連線] 圖示。
3. 在 [建立新連線] 對話方塊中，輸入連線的名稱。
4. 選取 [撥號連線]。
5. 選取 [下一步] 按鈕。
6. 從下拉式清單中選取要使用的數據機。
7. 若要在每次連線時輸入新電話號碼，選取 [設定]。
   - 在 [裝置內容] 對話方塊中，選取 [連接埠設定] 標籤。
   - 核取 [手動撥號] 以便在每次連線時輸入電話號碼。
   - 如果您想要自訂電話選項，選取 [撥號選項] 標籤並設定選項喜好設定。
   - 選取 [確定] 以接受您的組態選擇。
8. 選取 [TCP/IP 設定] 。
   - 在 [一般] 標籤，確定已核取 [使用伺服器指派的 IP 位址]。
   - 在 [名稱伺服器] 標籤，確定已核取 [使用伺服器指派的位址]。
   - 選取 [確定]。
9. 選取 [下一步] 按鈕。
10. 在 [電話號碼] 對話方塊中，輸入您 ISP 的電話號碼。
11. 選取 [完成] 按鈕。

您剛才建立的連線，就會以圖示出現在「網路連線」面板。

注意

- 如果您無法使用預設設定連線，請洽詢您的 ISP 或網路系統管理員以取得協助。
- 如果您建立的是外接數據機的個人電腦數據機連線，選取 [位於 COM1 的 Hayes 相容數據機] 做為您的數據機。
- 當您使用外接數據機將您的裝置連線到個人電腦，請使用您的數據機製造商所提供的數據機電纜線或配接器。

請參閱
使用 ISP 連線到網際網路
連線到網路

使用 ISP 連線到網際網路

1. 將個人裝置的數據機與電話線連接。
2. 選取 [開始] > [設定] > [網路和撥號連線]。
3. 雙點或按兩下您先前已建立的 ISP 連線。

連線到網路

關於連線到網路
建立網路 (乙太網路) 連線
建立撥號網路連線
在個人裝置上建立新連線
連線到網路
連線到無線網路

關於連線到網路

您可透過網路 (乙太網路) 或撥號連線直接連線到網路。您可存取電子郵件，存取網路伺服器提供的檔案，及瀏覽網際網路或內部網路。若要接收電子郵件，在您建立網路連線之後，在收信匣建立 POP3 或 IMAP 郵件服務。如需詳細資訊，請參閱收信匣說明。

請參閱
建立網路 (乙太網路) 連線
建立撥號網路連線

建立網路 (乙太網路) 連線

1. 將乙太網路卡插入您的裝置。
2. 在 [乙太網路卡驅動程式設定] 對話方塊中，選取 [透過 DHCP 取得 IP 位址]。選取 [確定]。
3. 選取 [開始] > [設定] > [控制台]。雙點或連按兩下 [網路和撥號連線] 圖示。
4. 連按兩下配接器的連線圖示，再按一下 [確定] 以確認設定。
   例如，如果您使用 DC21x4 乙太網路配接器，連按兩下 DC211401 連線圖示。
5. 提示時，輸入 [使用者名稱]、[密碼] 與 [網域名稱] 以登入網路。

請參閱
連線到網路

建立撥號網路連線

1. 請洽詢您的網路系統管理員以建立您的 RAS 帳戶。當帳戶設定完成後，取得下列資訊：撥號電話號碼、密碼和電腦名稱。
2. 使用步驟 1 中的資訊在個人裝置上建立新連線。您應該能夠使用「建立新連線精靈」提供的所有預設 TCP/IP 設定。若無法使用預設設定連線，請洽詢您的網路系統管理員，以取得特定的 TCP/IP 資訊。

請參閱
在個人裝置上建立新連線

在個人裝置上建立新連線

除非您使用乙太網路卡，否則您必須為您所要存取的每台電腦或網路建立連線。

1. 選取 [開始] > [設定] > [網路和撥號連線]。
2. 雙點或按兩下 [建立新連線] 圖示。
3. 在 [建立新連線] 對話方塊中，輸入連線的名稱。
4. 選取 [撥號連線]，然後按一下 [下一步] 按鈕。
5. 選取您要使用的數據機。
6. 若要在每次連線時輸入電話號碼。
   - 選取 [手動撥號]，再按 [確定]。
   - 選取 [TCP/IP 設定] 。
   - 在 [一般] 標籤，確定已核取 [使用伺服器指派的 IP 位址]。
   - 在 [名稱伺服器] 標籤，確定已核取 [使用伺服器指派的位址]，然後選取 [確定]。
   - 選取 [下一步] 按鈕並鍵入電話號碼。
   - 選取 [完成] 按鈕。

您剛才建立的連線，就會以圖示出現在「遠端網路」資料夾。

注意

- 如果您無法使用預設設定連線，請洽詢您的 ISP 或網路系統管理員以取得特定的組態或 TCP/IP 資訊。
- 連線會以圖示出現在 [連線] 螢幕上。
- 如果您建立的是外接式數據機的個人電腦數據機連線，選取 [位於 COM1 的 Hayes 相容數據機] 做為您的數據機。當您使用外接式數據機將您的裝置連線到個人電腦，請使用您的數據機製造商所提供的數據機電纜線或配接器。

請參閱
連線到網路

連線到網路

如果您連線到網路，將只能夠接收電子郵件和瀏覽網際網路。若要接收電子郵件，在收信匣建立 POP3 或 IMAP 郵件服務。如需詳細資訊，請參閱收信匣說明。

1. 選取 [開始] > [設定] > [網路和撥號連線]。
2. 雙點或按兩下您所要使用的遠端連線圖示。
   第一次使用該連線來連線時，您必須輸入使用者名稱、密碼及網域。為避免於下次連線時須重新輸入密碼，可選取 [儲存密碼] 。
3. 選取 [連線] 。
4. 若要中斷連線，請選取 [離線]。

請參閱
連線到網際網路服務提供廠商

連線到無線網路

1. 插上您的無線網路卡。提示時，請輸入製造商提供的驅動程式名稱。
2. 載入後，系統會彈出一個對話方塊，幫助您連線到可用的無線網路。
3. 選取您要連線的網路名稱，然後按一下 [連線]。
4. 確認偵測到的設定是否正確，然後按一下 [確定]。
5. 若要檢閱或變更設定，請選取 [開始] > [設定] > [網路和撥號連線]。
6. 按兩下您所要使用的遠端連線圖示。
7. 若您無線網路卡的驅動程式支援，您就可以在出現的 [無線網路] 標籤上調整設定。
8. 您可以使用此標籤來檢視、變更或調整設定。

請參閱
連線到 ISP
連線到網路

調整遠端連線內容

修改連線設定
關閉軟體壓縮
變更個人裝置的傳輸速率

修改連線設定

1. 選取 [開始] > [設定] > [網路和撥號連線]。
2. 選取您所要修改的連線設定圖示。
3. 選取 [檔案] > [內容]，或連按兩下適當的圖示。
4. 選取您所要的選項。視連線而定可能會有額外的設定。若要修改，選取圖示並從功能表選取 [進階設定...]。

請參閱
在個人裝置上建立新連線

關閉軟體壓縮

1. 選取 [開始] > [設定] > [網路和撥號連線]。
2. 選取您所要修改的連線設定圖示。
3. 選取 [檔案] > [內容] 。
4. 選取 [TCP/IP 設定] 。
5. 在 [一般] 標籤，清除 [使用軟體壓縮] 核取方塊。

附註 若關閉軟體壓縮，將縮短完成連線的時間，但會降低資料傳輸速率。請只有在經常連線和每次工作階段均傳輸小量資料的情況下，才關閉軟體壓縮。

請參閱
調整遠端連線內容

變更個人裝置的傳輸速率

重要 變更此設定可能會停用與您個人電腦的通訊。您為裝置所選取的傳輸速率必須符合個人電腦的傳輸速率。如需變更個人電腦傳輸速率的詳細資訊，請參閱 Windows CE Services 說明檔。

1. 選取 [開始] > [設定] > [控制台]。
2. 雙點或連按兩下 [PC 連線] 圖示。
3. 選取 [變更...]。
4. 選取所要使用的傳輸速率。

請參閱
修改連線設定

使用終端機

關於終端機
建立新的終端機工作階段
使用現有的工作階段來連線
調整工作階段內容

關於終端機

您可以連線個人裝置到需要 TTY 或 VT-100 終端機模擬的線上服務或公司伺服器。例如：您可在佈告欄檢視與下載檔案，或傳送與接收電子郵件。

請只有在使用需要終端機模擬的服務通訊時，才使用「終端機」。

請參閱
連線到網路
連線到 ISP

建立新的終端機工作階段

1. 選取 [開始] > [設定] > [控制台] > [終端機伺服器用戶端授權]。
2. 雙點或連按兩下 [建立新工作階段] 圖示。
3. 在 [工作階段名稱] 方塊中，輸入工作階段名稱。
4. 在 [選取數據機] 清單中，選取數據機的名稱。
5. 輸入遠端電腦的電話號碼。
6. 除非您需要調整模擬內容，否則請選取 [確定] 來做連線。

注意

- 您所建立的工作階段，會以圖示出現在「終端機」資料夾中。
- 若要離線，請選取 [檔案] > [取消] 。

請參閱
調整工作階段內容
使用現有的工作階段來連線

使用現有的工作階段來連線

- 在 [終端機] 視窗中，雙點或按兩下您要使用的工作階段圖示。
  當您的裝置連線到線上服務時，[終端機] 視窗會出現。
- 您可以建立工作階段的桌面捷徑，雙點或按兩下此捷徑來連線。
- 若要離線，請選取 [檔案] > [取消] 。

請參閱
建立新的終端機工作階段
調整工作階段內容

調整工作階段內容

1. 在 [終端機] 視窗中，選取您要修改的工作階段圖示。
2. 選取 [內容] 按鈕。
3. 在 [通訊] 標籤中，視需要來修改設定。
4. 若要修改模擬設定，請選取 [模擬] 標籤。
5. 在 [選擇模擬類型] 清單中，選取要模擬的終端機類型。
6. 在 [選擇內碼表] 清單中，選取所要的字元集的內碼表選項。
7. 若要在傳送前顯示您所輸入的文字，請選取 [本地回應] 。
8. 在 [預設使用小型字] 方塊中，設定字型偏好選項。
9. 在 [CR -> CR/LF] 方塊中，調整歸位/換行選項，並選取 [傳入] 或 [傳出] 設定。
10. 在 [自動捲動] 方塊，設定捲動偏好選項。
11. 完成後，請選取 [確定] 。

附註 若要清除緩衝區，請選取 [編輯] > [清除緩衝區] 。

請參閱
建立新的終端機工作階段
使用現有的工作階段來連線

索引

傳輸速率，變更
撥號連線，調整連線設定
撥號網路連線，調整設定
撥號網路連線，建立
撥號連線，連線
網際網路服務提供廠商，關於連線到
網際網路服務提供廠商，調整連線設定
網際網路服務提供廠商，連線到
網際網路服務提供廠商，建立連線到
行動裝置，建立新連線
數據機連線，到網路
數據機連線，到 ISP
網路 (乙太網路) 連線，調整設定
網路 (乙太網路) 連線，建立
網路 (乙太網路) 連線，連線
網路，關於連線到
網路，調整連線設定
網路，連線
遠端存取服務 (RAS)
軟體壓縮
終端機工作階段，關於
終端機工作階段，調整內容
終端機工作階段，連線
終端機工作階段，建立
無線網路，連線到