Ayuda de Conexiones de red y acceso telefónico

Establecer una conexión con un proveedor de servicios Internet
Establecer una conexión con una red
Ajustar las propiedades de las conexiones remotas
Utilizar el Terminal
Índice

Establecer una conexión con un proveedor de servicios Internet

Acerca de conectar a Internet
Crear una cuenta ISP
Crear una nueva conexión en el dispositivo
Establecer una conexión a Internet con un ISP

Acerca de conectar a Internet

Puede utilizar su dispositivo móvil para conectarse a Internet, lo cual le permite explorar el World Wide Web (WWW) e intercambiar correo electrónico.

Si su dispositivo no está equipado con un módem integrado, deberá instalar una tarjeta de módem o un módem externo. Para obtener información detallada acerca de la instalación, consulte las instrucciones del fabricante del módem. Cuando el módem esté configurado, cree una conexión con un ISP.

Consulte también
Establecer una conexión a Internet con un ISP
Crear una cuenta ISP

Crear una cuenta ISP

Nota Su dispositivo no admite cuentas PPTP.

Configure una cuenta PPP (protocolo punto a punto) con un proveedor de servicios Internet para obtener la siguiente información:

- Número de teléfono de acceso
- Nombre de usuario
- Contraseña

Tras establecer una cuenta, cree una nueva conexión en el dispositivo. Una vez creada, debería poder utilizar la configuración TCP/IP predeterminada que proporciona el asistente Nueva conexión. Si no puede conectar utilizando la configuración predeterminada, póngase en contacto con el ISP para obtener la información de TCP/IP específica y para las direcciones DNS primaria y secundaria.

Consulte también
Establecer una conexión a Internet con un ISP
Crear una nueva conexión en el dispositivo

Crear una nueva conexión en el dispositivo

1. Seleccione Inicio > Configuración > Conexiones de red y de acceso telefónico.
2. Puntee dos veces o haga doble clic en el icono de Realizar conexión nueva.
3. En el cuadro de diálogo Realizar conexión nueva, escriba un nombre para la conexión.
4. Seleccione Conexión telefónica.
5. Seleccione el botón Siguiente.
6. Seleccione el módem que desea utilizar en la lista desplegable.
7. Si desea introducir un nuevo número de teléfono cada vez que se conecta, seleccione Configurar.
   - En el cuadro de diálogo Propiedades del dispositivo, seleccione la ficha Configuración del puerto.
   - Active Marcado manual para poder escribir un número de teléfono cada vez que se conecte.
   - Si desea personalizar las opciones de teléfono, seleccione la ficha Opciones de llamada y establezca las preferencias de opciones.
   - Seleccione Aceptar para aceptar las opciones de configuración.
8. Seleccione Configuración de TCP/IP.
   - En la ficha General, asegúrese de que está activada la casilla Usar dir. IP asignada por el servidor.
   - En la ficha Servidores de nombres, asegúrese de que está activada la casilla Usar dir. asignadas por servidor.
   - Seleccione Aceptar.
9. Seleccione el botón Siguiente.
10. En el cuadro de diálogo Número de teléfono, escriba el número de acceso telefónico del ISP.
11. Seleccione el botón Finalizar.

La conexión que acaba de crear aparecerá como un icono en la carpeta Conexiones de red.

Notas

- Si no puede establecer una conexión con la configuración predeterminada, póngase en contacto con su ISP o administrador de red para solicitar ayuda.
- Si va a crear en su PC una conexión de módem externo, seleccione Hayes Compatible en COM1 como su módem.
- Al conectar el dispositivo con un equipo utilizando un módem externo, utilice el cable o adaptador de módem que le ha suministrado el fabricante.

Consulte también
Establecer una conexión a Internet con un ISP
Establecer una conexión con una red

Establecer una conexión a Internet con un ISP

1. Conecte el módem del dispositivo a una línea telefónica.
2. Seleccione Inicio > Configuración > Conexiones de red y de acceso telefónico.
3. Puntee dos veces o haga doble clic en la conexión que ha creado para el ISP.

Establecer una conexión con una red

Acerca de establecer una conexión con una red
Crear una conexión de red (Ethernet)
Crear una conexión de acceso telefónico
Crear una nueva conexión en el dispositivo
Establecer una conexión con una red
Establecer una conexión con una red inalámbrica

Acerca de establecer una conexión con una red

Puede conectarse directamente a una red a través de una conexión de red (Ethernet) o de acceso telefónico. Además, puede obtener acceso a su correo electrónico, a los archivos disponibles en el servidor de la red y explorar Internet o una intranet. Para recibir correo electrónico, una vez que haya creado una conexión a una red, cree un servicio de correo POP3 o IMAP4 en la Bandeja de entrada. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Bandeja de entrada.

Consulte también
Crear una conexión de red (Ethernet)
Crear una conexión de acceso telefónico

Crear una conexión de red (Ethernet)

1. Inserte la tarjeta Ethernet en el dispositivo.
2. En el cuadro de diálogo Configuración de controlador Ethernet, seleccione Obtener una dirección IP a través de DHCP. Seleccione Aceptar.
3. Seleccione Inicio > Configuración > Panel de control. Puntee dos veces o haga doble clic en el icono Conexiones de red y de acceso telefónico.
4. Haga doble clic en el icono de conexión para el adaptador y, a continuación, haga clic en Aceptar para comprobar la configuración.
   Por ejemplo, si tiene un adaptador Ethernet DC21x4, haga doble clic en el icono de conexión DC211401.
5. Cuando se le solicite, escriba la información de Nombre de usuario, Contraseña y Dominio que utiliza para iniciar una sesión en su red.

Consulte también
Establecer una conexión con una red

Crear una conexión de acceso telefónico

1. Pida al administrador de la red que cree una cuenta RAS para usted. Cuando la cuenta esté configurada, obtenga la información siguiente: número de teléfono de marcado, contraseña y nombre del equipo.
2. Realice una nueva conexión en el dispositivo utilizando la información proporcionada en el paso 1. Debería poder utilizar la configuración TCP/IP predeterminada que se proporciona en el asistente Realizar conexión nueva. Si no puede establecer una conexión, póngase en contacto con su administrador de red para obtener información TCP/IP específica.

Consulte también
Crear una nueva conexión en el dispositivo

Crear una nueva conexión en el dispositivo

A menos que utilice una tarjeta Ethernet, debe crear una conexión para cada equipo o red a los que desee obtener acceso remoto.

1. Seleccione Inicio > Configuración > Conexiones de red y de acceso telefónico.
2. Puntee dos veces o haga doble clic en el icono de Realizar conexión nueva.
3. En el cuadro de diálogo Realizar conexión nueva, escriba un nombre para la conexión.
4. Seleccione Conexión telefónica y haga clic en el botón Siguiente.
5. Seleccione el módem que desea utilizar.
6. Si desea escribir un número de teléfono cada vez que se conecte:
   - Seleccione Marcado manual y, a continuación, haga clic en Aceptar.
   - Seleccione Configuración de TCP/IP.
   - En la ficha General, asegúrese de que está activada la casilla Usar dir. IP asignada por el servidor.
   - En la ficha Servidores de nombres, asegúrese de que está activada la casilla Usar dir. asignadas por servidor y seleccione Aceptar.
   - Seleccione el botón Siguiente y escriba el número de teléfono.
   - Seleccione el botón Finalizar.

La conexión que acaba de crear aparece como un icono en la carpeta Conexión remota a redes.

Notas

- Si no puede establecer una conexión con esta configuración predeterminada, póngase en contacto con su ISP o administrador de red para obtener la configuración específica o la información de TCP/IP.
- La conexión se muestra como un icono en la pantalla Conexiones.
- Si va a crear en su PC una conexión de módem externo, seleccione Hayes Compatible en COM1 como su módem. Al conectar el dispositivo con su PC utilizando un módem externo, utilice el cable o adaptador de módem que le ha suministrado el fabricante.

Consulte también
Establecer una conexión con una red

Establecer una conexión con una red

Si se conecta a una red, sólo podrá recibir correo electrónico y explorar Internet. Para recibir correo electrónico, cree un servicio de correo POP3 o IMAP4 en la Bandeja de entrada. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Bandeja de entrada.

1. Seleccione Inicio > Configuración > Conexiones de red y de acceso telefónico.
2. Puntee dos veces o haga doble clic en el icono de la conexión remota que desea utilizar.
   La primera vez que se conecte de esta forma, deberá especificar su nombre de usuario, contraseña y dominio. Para evitar tener que escribir su contraseña en futuras conexiones, seleccione Guardar contraseña.
3. Seleccione Conectar.
4. Para desconectarse, seleccione Desconectar.

Consulte también
Establecer una conexión con un proveedor de servicios Internet

Establecer una conexión con una red inalámbrica

1. Conecte una tarjeta inalámbrica. Cuando se le solicite, introduzca el nombre del controlador que le proporcionó el fabricante.
2. Una vez en el sistema, se mostrará un cuadro de diálogo emergente para establecer la conexión a las redes inalámbricas disponibles.
3. Seleccione el nombre de la red a la que desea conectarse y, a continuación, haga clic en Conectar.
4. Confirme la configuración detectada y haga clic en Aceptar.
5. Si necesita revisar o cambiar la configuración, seleccione Inicio > Configuración > Conexiones de red y de acceso telefónico.
6. Haga doble clic en el icono de la conexión remota que desea utilizar.
7. Si el controlador de la tarjeta inalámbrica lo admite, se mostrará la ficha Redes inalámbricas para ajustar la configuración.
8. Utilice esta ficha para ver, cambiar o ajustar la configuración.

Consulte también
Establecer una conexión con un ISP
Establecer una conexión con una red

Ajustar las propiedades de las conexiones remotas

Modificar la configuración de la conexión
Desactivar la compresión de software
Cambiar la velocidad en baudios del dispositivo

Modificar la configuración de la conexión

1. Seleccione Inicio > Configuración > Conexiones de red y de acceso telefónico.
2. Seleccione el icono que corresponde a la configuración de la conexión que desea modificar.
3. Seleccione Archivo > Propiedades o haga doble clic en el icono apropiado.
4. Elija las opciones que desee. Pueden existir parámetros adicionales que dependan del tipo de conexión. Para modificar la conexión, seleccione el icono y elija Configuración avanzada en el menú.

Consulte también
Crear una nueva conexión en el dispositivo

Desactivar la compresión de software

1. Seleccione Inicio > Configuración > Conexiones de red y de acceso telefónico.
2. Seleccione el icono de la conexión cuya configuración desea modificar.
3. Seleccione Archivo > Propiedades.
4. Seleccione Configuración de TCP/IP.
5. En la ficha General, desactive Usar compresión de software.

Nota Aunque la desactivación de la compresión de software reduce el tiempo necesario para realizar una conexión, disminuye la velocidad de la transmisión de datos. Desactive la compresión de software únicamente si se conecta frecuentemente y transfiere pequeñas cantidades de datos en cada sesión.

Consulte también
Ajustar las propiedades de las conexiones remotas

Cambiar la velocidad en baudios del dispositivo

Importante Al cambiar este valor se pueden deshabilitar las comunicaciones con su PC. La velocidad en baudios seleccionada para el dispositivo debe coincidir con la de su PC. Para obtener más información acerca de cómo cambiar la velocidad en baudios de su PC, consulte la Ayuda de los Servicios para Windows CE.

1. Seleccione Inicio > Configuración > Panel de control.
2. Puntee dos veces o haga doble clic en el icono de Conexiones de PC.
3. Seleccione Cambiar.
4. Seleccione la velocidad en baudios que desee.

Consulte también
Modificar la configuración de la conexión

Utilizar el Terminal

Acerca de Terminal
Crear una nueva sesión de Terminal
Conectarse utilizando una sesión existente
Ajustar las propiedades de la sesión

Acerca de Terminal

Puede conectar su dispositivo a un servicio en línea o servidor corporativo que requiera la emulación de terminal TTY o VT-100. Por ejemplo, puede ver y descargar archivos de un boletín electrónico o enviar y recibir correo electrónico.

Utilice Terminal sólo cuando se comunique con servicios que requieran la emulación de terminal.

Consulte también
Establecer una conexión con una red
Establecer una conexión con un ISP

Crear una nueva sesión de Terminal

1. Seleccione Inicio > Configuración > Panel de control > Licencias de cliente de Terminal Server.
2. Puntee dos veces o haga doble clic en el icono de Crear una nueva sesión.
3. En el cuadro Nombre de sesión, escriba un nombre para la sesión.
4. En la lista Elija un módem, seleccione el nombre de su módem.
5. Escriba el número de teléfono del equipo remoto.
6. A menos que sea necesario ajustar las propiedades de emulación, elija Sí para conectarse.

Notas

- La sesión que ha creado aparece como un icono en la carpeta Terminal.
- Para desconectarse, seleccione Archivo > Cancelar.

Consulte también
Ajustar las propiedades de la sesión
Conectarse utilizando una sesión existente

Conectarse utilizando una sesión existente

- En la ventana Terminal, puntee dos veces o haga doble clic en el icono de la sesión que desea utilizar.
  Cuando su dispositivo se haya conectado al servicio en línea, aparecerá la ventana Terminal.
- Puede crear un acceso directo para la sesión en el escritorio y conectarse si puntea o hace clic dos veces en él.
- Para desconectarse, seleccione Archivo > Cancelar.

Consulte también
Crear una nueva sesión de Terminal
Ajustar las propiedades de la sesión

Ajustar las propiedades de la sesión

1. En la ventana Terminal, seleccione el icono de la sesión que desea modificar.
2. Seleccione el botón Propiedades.
3. En la ficha Comunicaciones, modifique la configuración según sea necesario.
4. Para modificar la configuración de la emulación, seleccione la ficha Emulación.
5. En la lista Elegir un tipo de emulación, seleccione el tipo de terminal que ha de emularse.
6. En la lista Selección de página de códigos, seleccione la opción de página de códigos del juego de caracteres que desee.
7. Para mostrar el texto que ha escrito antes de enviarlo, seleccione Eco local.
8. En el cuadro Usar fuente pequeña de forma predeterminada, establezca la fuente que desee.
9. En el cuadro RC -> RC/SL, ajuste el retorno de carro y salto de línea y seleccione la configuración de Entrante o Saliente.
10. En el cuadro Desplazamiento automático, establezca la opción de desplazamiento que desee.
11. Cuando haya terminado, elija Sí.

Nota Para borrar el búfer, seleccione Edición > Borrar búfer.

Consulte también
Crear una nueva sesión de Terminal
Conectarse utilizando una sesión existente

Índice

compresión de software
conexiones telefónicos, ajustar la configuración de conexión
conexiones telefónicas a redes, ajustar la configuración
conexiones telefónicas a redes, crear
conexiones telefónicas a redes, conectar
conexiones de módem, con una red
conexiones de módem, con un ISP
conexiones de red (Ethernet), ajustar la configuración
conexiones de red (Ethernet), crear
conexiones de red (Ethernet), conectar
dispositivos móviles, crear una nueva conexión
proveedores de servicios Internet, acerca de cómo conectarse a
proveedores de servicios Internet, ajustar la configuración de conexión
proveedores de servicios Internet, conectarse a
proveedores de servicios Internet, crear una conexión con
red inalámbrica, conectarse a
redes, acerca de cómo establecer conexión
redes, ajustar la configuración de conexión
redes, conexión
servicios de acceso remoto (RAS)
sesiones de terminal, acerca de
sesiones de terminal, ajustar propiedades
sesiones de terminal, conectar
sesiones de terminal, crear
velocidad en baudios, cambiar